***Communications Resource Availability Worksheet* (ICS 217 A)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***COMMUNICATIONS RESOURCE AVAILABILITY WORKSHEET*** | | | | | | *Frequency Band* | | Deskripsi | |
|  | | | | | | | | | |
| No hal | Konfigurasi Channel | *Channel Name/Trunked Radio System Talkgroup* | Pengguna yang Memenuhi Syarat | RX Freq N atau W | RX Tone/NAC | TX Freq N atau W | Tx Tone/NAC | Mode A, D atau M | Catatan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Convention call* untuk daftar frekuensi untuk menunjukkan empat digit setelah tempat desimal, diikuti oleh "N" atau "W", tergantung pada apakah frekuensinya sempit atau lebar. Mode mengacu pada "A" atau "D" yang menunjukkan analog atau digital (mis. Project 25) atau "M" yang menunjukkan mode campuran. Semua saluran ditampilkan seolah-olah diprogram di stasiun kontrol, radio seluler atau portabel. *Repeater* dan *Base Stations* harus diprogram dengan Rx dan Tx terbalik.